操作方法

- ウィンドウ
- コントロールボタン
- マウス
- アクセラレータキー
- 数値パラメタ

ウィンドウ

> Ngraph で使用するウィンドウを説明します。

> Viewer Window | グラフが表示されているウィンドウです。マウスによる各種設定ができます
> Data Window | を押すと開かれるウィンドウです。データファイルのパラメタを一覧表示します
> Axis Window | を押すと開かれるウィンドウです。軸のパラメタを一覧表示します
> Legend Window | を押すと開かれるウィンドウです。凡例のパラメタを一覧表示します
> Merge Window | を押すと開かれるウィンドウです。マージするファイルのパラメタを一覧表示します
> Coordinate Window | を押すと開かれるウィンドウです。Viewer Window 上のマウスカーソル位置の0.01mm単位での座標値を表示します。軸が設定されていれば対応する数値を表示します
> Information Window | を押すと開かれるウィンドウです。フィッティングの途中結果を表示します

コントロールボタン

> メニューの下のコントロールボタンを使って, より効果的にグラフを作成できます。 コントロールボタンではLegend位置のマウスによる入力や評価機能など，メニューにはない機能も割り当てられています。

> | Data Window を開きます
> | Axis Window を開きます
> | Legend Window を開きます
> | Merge Window を開きます
> | Coodinate Window を開きます
> | Information Window を開きます

> | データファイルを開きます。メニューの[Data]-[Open]と同じです
> | グラフの開いて読み込みます。メニューの[Graph]-[Load graph]と同じです
> | グラフを保存します。メニューの[Graph]-[Save graph]と同じです
> | 軸の設定をクリアします。メニューの[Axis]-[Scale clear]と同じです
> | Viewer Window を消去し, 新たにグラフの描画を行います。その際, ファイルの選択を行わずに, 全設定データファイルの描画を行います
> | Viewer Window を消去します。メニューの[ビューア]-[描画]と同じです
> | グラフを印刷します。メニューの[グラフ]-[印刷]と同じです
> | グラフをプレビューします
> | 変換数式を複数のデータファイルにまたがって入力します
> | 各軸の min, max, inc の設定を自動的に保存されている履歴に従って元に戻します
> | グラフ描画やユーザ定義関数によるフィット処理等を中断します

> Viewer Windowで使用可能なコントロールボタン
> 次のボタンは Viewer Window でのマウス操作モードを設定します。

> | 軸と凡例の選択, 移動, パラメタの変更をします
> | 凡例の選択, 移動, パラメタの変更をします。軸を選択することはできません
> | 直線・矢印を作成します。
> | 曲線を作成します。
> | 閉多角形を作成します。
> | 矩形を作成します。
> | 円・楕円を作成します。
> | データプロット形式 "mark"に対応するマークを作成します。
> | テキストを作成します。
> | ガウス関数, ローレンツ関数, 放物線, 正弦曲線を作成します。作成した曲線はただちにレジェンド-曲線に展開されるので, 一度作成すると関数としての変更はできません。
> | 軸の選択, 移動, パラメタの変更をします。凡例の選択をすることはできません
> | 指定した範囲に軸の最大・最小をトリミングします
> | フレームグラフを作成します
> | 方眼グラフを作成します
> | 交差グラフを作成します
> | 単独の軸を作成します
> | データ点をクリックして、プロットパラメタを変更します
> | マウスで指定した範囲内のデータ点の値を表示します。値の表示後, それらデータ点をマスクすることもできます
> | グラフの表示を拡大縮小します。マウス左ボタンで拡大、右ボタンで縮小します。SHIFTキーを押しながらマウスボタンを押すと、センタリングツールになります

マウスによる操作

> Data Window, Axis Window, Legend Window, Merge Window のパラメタ一覧ウィンドウでは...
> - 左ボタンクリックでフォーカスします。
> - 左ボタンのダブルクリックでダイアログボックスをオープンします。
> - 右ボタンでポップアップメニューが現れ、各種操作が行えます。
> グリッド： Viewer Windowでは，凡例や軸の新規作成, 移動はグリッドに沿って行われます。
> - グリッドの大きさは [設定]-[ビューア] で行います。
> - SHIFTキー押下中はグリッドが解除されます。
> オブジェクトの選択
> - Viewer WindowでLegendや軸の選択を行うときには選択したいグラフィックスオブジェクトに有ったマウスモードを選び(コントロールボタン のいずれかを選びます)、 マウスでクリックするか、囲むようにして選択します。
> - Viewer WindowでLegendや軸の選択を行うときに、それらが込み合っていてマウスでの個別選択が困難な時には、Legend Window、Axis Windowで選択したいオブジェクトを選び[Space]を押します(あるいはポップアップメニューを出して"Focus"メニューを選びま す)。すると、対応するグラフィックスオブジェクトがViewer Window上で選択状態になります
> 複数点からなる凡例の作成
> - レジェンドの line, curve, polygon の作成： 複数の点をマウスで指定します。
> - 作成を終了： 左ボタンをダブルクリックします。
> - ひとつ前の点の入力に戻る： 右ボタンをクリックします。

アクセラレータキー

> 共通アクセラレータキー(いつでも使えます)
> [Esc]
>   描画の中断, ファイルロードの中断, フィッティングの中断などをします。
> [Ctrl] + O
>   ファイルを開きます
> [Ctrl] + R
>   保存してあるグラフを開きます
> [Ctrl] + W
>   グラフを保存します
> [Ctrl] + S
>   スケールのクリアをします([Ctrl]+S [Ctrl]+A で全スケールクリア)
> [Ctrl] + D
>   グラフを描画します([Ctrl]+D [Ctrl-A] で全ファイル描画)
> [Ctrl] + C
>   グラフを消去します
> [Ctrl] + X
>   アドインを実行します
> [Ctrl] + Z または F1
>   アクティブウィンドウを切り替えます
> [Ctrl] + F または F3
>   Data Window を開いたり閉じたりします。
> [Ctrl] + A または F4
>   Axis Window を開いたり閉じたりします。
> [Ctrl] + L または F5
>   Legend Window を開いたり閉じたりします。
> [Ctrl] + M または F6
>   Merge Window を開いたり閉じたりします。
> [Ctrl] + I または F7
>   Information Window を開いたり閉じたりします。
> [Ctrl] + C または F8
>   Coodinate Window を開いたり閉じたりします。
> [Ctrl] + P
>   各Windowに応じたポップアップウィンドウを出します
> Viewer Window でのアクセラレータキー
> [Space]
>   描画します
> [Ctrl]+[Space]
>   コントロールボタン選択ポップアップウィンドウを出します
> [Enter]
>   ダイアログボックスのオープン
> [Delete]
>   削除
> [Home], [End]
>   描画順の変更
> [Insert]
>   複製の生成
> [Tab]
>   クロスゲージ表示のオン、オフ
> Data Window, Axis Window, Legend Window, Merge Window のアクセラレータキー
> [Up], [Down]カーソル
>   フォーカスの移動
> [Enter]
>   ダイアログボックスのオープン
> [Delete]
>   削除
> [Home], [End]
>   描画順の変更
> [Insert]
>   複製の生成
> [Space]
>   対応するグラフィックスがViewer Window上で選択状態になる

> > Data Window, Axis Window, Legend Window の一覧の中から項目を選び Space を押すと, 対応するグラフィックオブジェクトがViewer Window上で選択状態になります。 次の場合に便利な操作です。
> > - グラフィックオブジェクトが込み合っていてマウスによる選択が困難な場合
> > - Legend Window に一覧されているグラフィックオブジェクトと Viewer Window に表示されているオブジェクトとの対応を知りたい場合

数値パラメタ

> 各種ダイアログボックスで座標値, 軸の方向,テキストの描画方向など殆どすべての値は,100倍した整数値で(すなわち0.01mm あるいは 0.01度単位で）入力します。
> 例えばレジェンドのテキストを垂直方向(90°)に描画するには「方向」に 9000 を入力します。
> 多くのダイアログボックスの数値入力で数式を用いることができます。
> 例えば軸ダイアログボックスの「増分」に PIを入力すれば 3.141592653589793e+00 が入力されます。